VÉSZLELÁLLÍTÓK ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

…………..év

|  |  |
| --- | --- |
| GÉP/BERENDEZÉS MEGNEVEZÉSE | pl.: CNC megmunkálóközpont |
| vészleállító száma  | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GÉP/BERENDEZÉS MEGNEVEZÉSE | pl.: Tömlős tasakoló berendezés |
| 1. | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges a gépek/berendezések vészleállítóinak havi rendszerességgel történő működés ellenőrzése a munkavégzés egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feltételeinek fenntartása érdekében.

A táblázatot természetesen hozzá kell igazítani a vizsgált berendezés sajátosságaihoz, azaz annyi rovat legyen, ahány vészleállító van a berendezésen elhelyezve.

Az ellenőrzés metódusa a következő:

* Lenyomni a vészleállítót és ellenőrizni, hogy annak reteszelése működik-e (nem működő reteszelés esetén a gomb nem marad lenyomott helyzetben)
* A lenyomott vészleállító mellett a berendezés indítógombjával megpróbálom beindítani a berendezést. (Ha ez nem sikerül akkor a vészleállító működik.)
* A vészleállítót feloldom (A feloldáshoz vagy fel kell húzni a gombot vagy el kell forgatni kissé és csak akkor ugrik vissza eredeti pozícióba)
* Az első három lépés megismétlése a berendezés minden egyes vészleállítójánál.