ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK NYILVÁNTARTÁSA

………….év

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyilvántartási száma | Gyártmány, típus | funkció | gyártási szám | Utolsó szerelői ellenőrzés időpontja | Utolsó érintésvédelmi felülvizsgálat időpontja | Az ellenőrzések során feltárt hibák javításának dátuma |
| Pl.: 1/2019. | Makita HP1630K | kézi ütve-fúrógép | xxxxxxxxxxxxxxx | 2019. 10. 09. | 2019.03.30 | 2019.04.10. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Az elektromos kéziszerszámok (kisgépek) tekintetében a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről) előírásai az irányadók.

19. § (6) bekezdés Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente.

Ezek elvégzésére azért van szükség, mert ezeket az eszközöket a munkavállalók napi rendszerességgel használják és nincsenek helyhez kötve egy telepített berendezéssel szemben. Az ilyen használat során azokat leteszik, kihúzzák, bedugják az elektromos hálózatba, rálépnek az elektromos kábelére és így könnyen megrepedhet a burkolat, sérülhet az elektromos kábel szigetelése, belekerülhet por, nedvesség és más idegen anyagok is. A berendezés biztonságos használhatósága okán szükséges tehát ezeknek az ellenőrzéseknek, ilyen sűrű elvégzése.